6. Пояснювальна записка 
щодо впровадження  „Інвестиційної програми комунального підприємства Броварської міської ради „Броваритепловодоенергія” 
Загальна інформація

Державна реєстрація КП "Броваритепловодоенергія" здійснена 19.11.91, рішення Броварської міської ради № 306. Перереєстрація на КП "Броваритепловодоенергія" здійснена 23.03.05, Свідоцтво № 543634.
Рішенням Броварської міської ради від 11.05.06 № 14-03-05 затверджена нова редакція Статуту комунального підприємства Броварської міської ради Київської області "Броваритеплоенергомережа".
Рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 року за № 125-06-06 було внесено зміни та затверджено статут КП "Броваритепловодоенергія" в новій редакції, відповідно до яког КП "Броваритепловодоенергія" є правонаступником всіх прав та обов"язків КП "Броваритеплоенергомережа".
Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, котлову печатку, штамп із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків.
Управління підприємством здійснює Броварська міська рада або уповноважений нею орган.
Реквізити підприємства:

Ідентифікаційний номер – 13711949
Організаційно - правова форма господарювання (КОПФГ) – 150 комунальне підприємство;
Форма власності (КФВ) – 32 комунальна власність 
Орган управління (СПОДУ) – Броварська міська рада

Форма фінансування – госпрозрахунок

Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АБ 472864
Місцезнаходження юридичної особи – 07400, м. Бровари вул. Грушевського, 3а 
Банківські реквізити – р/р 2600930015941 в філії ГУ м. Київ та Київської обл. АТ "Ощадбанк" МФО 322669 КОД 13711949.
Статутний фонд підприємства складає 125 148,5 тис. грн.
Об"єктів соціальної сфери на балансі підприємства не рахується.

Рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 11.01.2011 року № 08 підприємство було визначено виконавцем послуг з централізованого опалення, централізованого постачання холодної та гарячої води, централізованого водовідведення у місті Бровари.
Основними напрямками діяльності підприємства є: 

· виробництво, транспортування та постачання теплової енергії до межі балансової належності системи теплопостачання;

· централізоване водопостачання ( збирання, очищення і розподілення води) до межі балансової належності системи водопостачання та централізоване водовідведення ( збирання, оброблення стічних вод) від межі балансової належності системи водовідведення;
Тариф на 2016 рік КП "Броваритепловодоенергія" розраховувало по всім напрямкам діяльності. Тому , для перевірки правильності розподілення і віднесення витрат на певний вид діяльності надаються всі розрахунки, як на теплову енергію, так і на індивідуальні котельні, водопостачання та водовідведення та інші види діяльності.
Про стан водопровідно-каналізаційного господарства

І.Характеристика систем питного водопостачання та водовідведення.

Місто Бровари з кількістю населення 102,736 тис. чоловік має централізоване водопостачання з джерелом водопостачання – річка Десна. Централізованим водопостачанням охоплено 87,8 % населення міста. Водозабірні споруди з насосною станцією І підйому, проектною потужністю 100 тис.м3/добу, розташовані на лівому березі річки Десна в селі Пухівка Броварського району. Вода з річки Десна через рибозахисні споруди касетного типу надходить в приймальну камеру насосної станції І-першого підйому, де встановлені 2 насоси 300Д90 - робочі; 3 насоси 22НДС – резервні. Насосною станцією І – го підйому по водоводам ф900мм в дві нитки, довжиною 25,9 км в однотрубному вимірі, вода подається на водоочисні споруди потужністю 51 тис.м3/добу, які розташовані в м. Бровари. На водоочисних спорудах застосована двохступенева очистка.

Очищена вода відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 „Вода питьевая” та ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною” в повному обсязі. Якість питної води контролюється хіміко-бактеріологічною лабораторією питної води КП „Броваритепловодоенергія” (свідоцтво про атестацію № 59 від 25.12.2012р.) відповідно до плану лабораторно - виробничого контролю за безпечністю та якістю питної води, узгодженого Броварською районною санітарно-епідеміологічною станцією.
 Питна вода подається в місто  цілодобово.

На балансі підприємства знаходиться 173,0 км водопровідної мережі з них 117,4 км чавунних; 35,0 км сталевих;  16,6 км пластмасових; 3,9 км азбестоцементних. Вік трубопроводів складає від 5 до 50 років. 

Прогнозований об'єм споживання питної води за 2017 рік складає:

· Населення                - 4315,5 тис.м3;

· Бюджетні установи – 209,8 тис.м3;

· Інші споживачі        - 806,2 тис.м3;
На балансі підприємства є діючі артезіанські свердловини (1с – робоча; 7ю та 6ю - резервні; 2ю та 4ю – не працюючі) централізованого водопостачання, та 5 бюветів – свердловин (1 – в ремонті)  нецентралізованого водопостачання з загальною середньою потужністю 272 м3/добу. Прогнозовано за 2017 рік з нецентралізованих джерел водопостачання (бюветів) населенням м. Бровари буде спожито 51000 м3 води.

ІІ. Характеристика систем  водовідведення.

Централізованим водовідведенням охоплено 77,4 % населення міста Бровари. В місті існує розподільча система водовідведення. Протяжність каналізаційної мережі складає – 151,7 км. ( в тому числі 70,0 км. напірних колекторів та 81,7 км самопливних). Матеріал труб каналізації складається з  7,2 км - сталевих, 67,3 км - чавун; 11,1 км – залізобетон; 13,2 км – азбестоцемент; 34,6 км – кераміка; 18,3 км – поліетилен. Вік найбільш старіших трубопроводів складає 50 років. 

Самопливними каналізаційними колекторами стічні води відводяться на каналізаційні насосні станції (КНС) в кількості 20 шт., звідки напірними трубопроводами стічні води надходять до приймальної камери каналізаційних очисних споруд (КОС). Потужність каналізаційних очисних споруд складає 22,4 тис. м3/добу. 

Після виділення очищеної води від активного мулу у вторинних відстійниках ф30м (2шт.), очищені стічні води самопливним колектором ф800мм надходить в річку Красилівка, далі в річку Трубіж.


Надлишковий мул, після ущільнення на мулоущільнювачах, які складаються з чотирьох двоярусних відстійниках ф10м, відводиться на мулові майданчики. Сирий осад з первинних відстійників відкачується на мулові майданчики.

ІІІ. Якість очищених стічних вод

Якість очищених стічних вод відповідає в повному обсязі нормативам гранично допустимого скиду (ГДС) речовин в річку Красилівка із зворотними водами, встановленими дозволом на спеціальне водокористування. Якість очищення стічних вод контролюється хіміко-вимірювальною лабораторією стічної води КП „Броваритепловодоенергія” (свідоцтво про атестацію № 70А-21-14 від 08.04.14р.) відповідно до графіку лабораторного контролю зворотних вод, погодженого Державною екологічною інспекцією.

1.2.8.1.) Планується виконати закупівлю матеріалів для виконання робіт по "Реконструкції водопровідної мережі станції І – го підйому с. Пухівка вул. Набережна, 1". Заміна аварійної ділянки планується в звязку з тим, що водопровідна мережа була введена в експлуатацію ще в 1970 році, та прокладена з чавунних та стальних трубопроводів в місцевості з високим заляганням ґрунтових вод, а також постійної ґрунтової корозії.

На даному трубопроводі відбуваються постійні аварійні ситуації, що в свою чергу  призводить до залишення великої частини міста без питної води, та завдає збитки підприємству при ліквідації аварії та за рахунок витоків води при пориві. 

Реконструкція даної мережі дозволить виключити витрати на непланові та аварійні ремонтні роботи, що в свою чергу підвищить якість питної води, а також забезпечить безперебійне водопостачання.

В даному році планується закупити:

- трубопровід ПЕ 100 SDR 17 DN 1000 мм - 40,0 м.п. (ціна за 1 м.п. - 15,653 тис. грн.)  вартість - 626,12 тис. грн.; 

- фланці пл. ГОСТ 12820-80 РN10 DN 1000 мм - 4 шт. (ціна за 1 шт. - 5,950 тис. грн.)  вартість - 23,80 тис. грн.; 

- втулки буртові ПЕ 100 SDR 17 DN 1000 мм - 2 шт. (ціна за 1 шт. - 23, 333 грн.)  вартість - 46,66 тис. грн.; 
Вартість матеріалів визначається згідно наданих комерційних пропозицій.

Загальна вартість інвестиційного проекту що реалізується в 2016 році (без ПДВ) – 696,586 тис.грн.

Очікуваний економічний ефект від впровадження інвестиційного проекту – 68,76 тис.грн.

Строк окупності 696,586 тис.грн. / 68,76 тис.грн. х 12 = 121 місяців.

1.2.8.2) В звязку з тим, що на двох водогонах які перекачують воду від насосної станції 1-го підйому с. Пухівка до водоочисних споруд в м. Бровари існуючі запірні арматури (засувки) знаходиться в неробочому стані, тому інвестиційною програмою 2018 року планується їх заміна 2 - шт. Ду – 800 мм в водопровідній камері яка знаходиться на виході з насосної станції 1-го підйому с. Пухівка.

Засувки дадуть можливість повного перекриття потрібних ділянок водопроводу та проведення монтажних профілактичних або ремонтних робіт з мінімальною шкодою для населення.

При визначені вартості робіт по заміні запірної арматури на об’єктах водопостачання, підприємство виконало аналіз наданих альтернативних пропозицій (додаються), а саме:

	№ з/п
	Марка запірної арматури
	Пропозиція (назва

підприємства
	Вартість, тис.грн. 

(без ПДВ)
	Кількість шт.
	Загальна вартість

	

	1
	Засувка Ду 800 РУ 10 
	ТОВ "Торговий будинок "Аеліта"
	113,548
	2
	227,097

	2
	
	ТОВ "Компанія Пандора"
	137,850
	
	


Розглянувши надані пропозиції,  підприємство "Броваритепловодоенергія” зупинилось на оптимальному варіанті:

· Засувка Ду 800 РУ 10 - ТОВ "Торговий будинок "Аеліта";

Загальна вартість інвестиційного проекту (без ПДВ) – 227,097 тис.грн. 
2.1.4.1.) В звязку з тим, що на каналізаційних насосних станціях КНС №7 по вул. Богдана Хмельницького, 53, КНС №13 по вул. Голуба Аркадія, 1-в, КНС №2 Шолом - Алейхема, 13/1 вийшло з ладу 3 насосних агрегата, тому для забезпечення безперебійної сталої роботи КНС планується заміна фекальних насосних агрегатів. 

Загальна вартість запланованих інвестиційних проектів - 602,037 тис. грн. 

При визначені вартості робіт по заміні фекальних насосів на каналізаційних насосних станціях, підприємство виконало аналіз наданих альтернативних пропозицій (додаються), а саме:

	№ з/п
	Марка насосу


	Пропозиція (назва 

підприємства)
	Вартість, тис.грн. 

(без ПДВ)
	Кількість шт.
	Загальна вартість

	1
	Grundfos

тип
S 1124AH3B511


	ТОВ "Торговий будинок "Аеліта"
	285,321
	
	

	2
	
	ТОВ "Компанія Пандора"
	258,751
	1
	258,751

	1
	Grundfos

тип
S 1134H1А511
	ТОВ "Торговий будинок "Аеліта"
	235,094
	
	

	2
	
	ТОВ "Компанія Пандора"
	213,906
	1
	213,906

	1
	СД 450/22,5
	ТОВ "Торговий будинок "Аеліта"
	144,905
	
	

	2
	
	ТОВ "Компанія Пандора"
	129,380
	1
	129,380


Розглянувши надані пропозиції,  підприємство „Броваритепловодоенергія” зупинилось на оптимальному варіанті:

- по фекальному насосу Grundfos тип S1 124 AH3 B511 (1 шт.) - ТОВ "Компанія Пандора"; 

- по фекальному насосу Grundfos тип S1 134 H1 А511 (1 шт.) - ТОВ "Компанія Пандора";

- по фекальному насосу СД 450/22,5 (1 шт.) - ТОВ "Компанія Пандора";


Загальна вартість інвестиційного проекту (без ПДВ) – 602,037 тис.грн.

Очікуваний економічний ефект від впровадження інвестиційного проекту:

Згідно витрачених коштів на ремонтні роботи, що проводились з даними насосами загальний економічний ефект становить – 34,008 тис.грн. 

Строк окупності 602,037 тис. грн. / 34,008  тис. грн. х 12 = 212 місяця.

2.1.4.2.) В звязку з тим, що на КНС які перекачують каналізаційні стічні води існуючі зворотні клапани знаходиться в неробочому стані, і не дають перекривати повністю зворотній напрямок потоку при вимиканні насосних агрегатів, що в свою чергу порушує нормалізацію роботи каналізаційної насосної станції та змушує постійно перекривати вихідні засувки на напірних колекторах з КНС, щоб не допустити заповнення приймальної камери стоками які при вимкненому насосі будуть стікати з напірних колекторів в зворотньому напрямку. 

Тому інвестиційною програмою 2018 року планується їх заміна 2 - шт. клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 400 Ру 10 та 2 - шт. клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 200 Ру 10. 

Зворотні клапана дадуть можливість повного перекриття стічних вод при вимкнених насосних агрегатах.

При визначені вартості зворотних клапанів на КНС, підприємство виконало аналіз наданих альтернативних пропозицій (додаються), а саме:

	№ з/п
	Марка запірної арматури
	Пропозиція (назва

підприємства
	Вартість, тис.грн. 

(без ПДВ)
	Кількість шт.
	Загальна вартість

	

	1
	клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 400 Ру 10
	ТОВ "Торговий будинок "Аеліта"
	33,00
	2
	66,00

	2
	
	ТОВ "Компанія Пандора"
	36,96
	
	

	1
	клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 200 Ру 10
	ТОВ "Торговий будинок "Аеліта"
	24,00
	2
	48,00

	2
	
	ТОВ "Компанія Пандора"
	26,88
	
	


Розглянувши надані пропозиції,  підприємство "Броваритепловодо-енергія” зупинилось на оптимальному варіанті:

· клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 400 Ру 10 - ТОВ "Торговий будинок "Аеліта";

· клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 200 Ру 10 - ТОВ "Торговий будинок "Аеліта";

Загальна вартість інвестиційного проекту (без ПДВ) – 114,00 тис. грн. 
Загальна вартість запланованих інвестиційних проектів -  1639,72 тис.грн.
Строк окупності 1639,72 тис.грн. / 102,77  тис.грн. х 12 = 191 місяців.

Строк окупності від впровадження заходів інвестиційної програми – 191 місяців.
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